**1 ENERENT**

**1.1 HOTMOBIL MHZ - Mobile Heizzentralen bis 950 kW**

**1.1.1 HOTMOBIL MHZ bis 550 kW - Mobile Heizzentralen**

 

**HOTMOBIL MHZ 550 - Mobile Heizzentrale mit einer Leistung bis 550 kW**

Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser bis max. 90° / 70°C (regelbar). Zusätzlich ist die Erzeugung von Trinkwarmwasser über einen zweiten Heizkreis möglich.

Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstoßhöhe ca. 4,90 m über Grund). Mobile Heizzentrale mit integriertem 1.500 Liter Sicherheitstank. Anschluss der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz, entsprechend den bauseitig gestellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung an der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit sowie deren Wartung und Endreinigung.

**Technische Daten**

**Typ: HOTMOBIL MHZ 550 - Mobile Heizzentrale bis 550 kW**

Abmessungen (inklusive Deichsel, ohne Kamin) (L x B x H): ca. 6.200 x 2.300 x 2.950

Leergewicht: ca. 3.500 kg (ohne Wasser / Heizöl)

Stromanschluss: 400 V / CEE 16 A

Aufnahme / Leistung: 5,8 kW / 10 A

LowNox Weishaupt Ölbrenner / Gasbrenner

Umwälzpumpe

Membran-Druckausdehnungsgefäß

Sicherheitsventil, 6 bar

Edelstahlkaminanlage

Frostschutzsicherung (Elektrisches Heizgebläse)

Sicherheitstankanlage, Inhalt 1.500 Liter

Verbindungsleitungen für Heizungsvor- / Rücklauf 3"

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb:

Vermietung bis 550 kW Mietzeit / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Elektrokabel 400 V - CEE 16 A à 25 m / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Digitale Fernüberwachung (optional) / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Wärme / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 3" (Storz - C / 89 mm) à 10 m / Tag

EUR / Stück \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10 m / Tag

EUR / Stück \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Sicherungsschellen 3" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag

EUR / Stück \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Erstbefüllung Heizöl max. 400 Liter (optional)

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Brennstoffmanagement (optional)

Abrechnung nach Verbrauch je Liter zum ENERENT Tagespreis

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport der Heizzentrale

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |