**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHCO600 | 600 kW Heizcontainer**

Die mobile Heizzentrale ERHCO600 im Stahl-Technik-Container fungiert als flexibler und leistungsstarker Wärmeerzeuger bis 600 kW. Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Mithilfe der verbauten Tankheizung wird die interne Sicherheits-Öltankanlage bei Temperatur gehalten. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Die integrierte Öltankanlage fasst ein Tankvolumen von 4.800 Litern. Reicht dieses nicht aus, können externe Öltankanlagen angeschlossen werden.  
  
Über die ENERENT smart App können automatische Störungsmeldungen und der Anlagenstatus abgerufen werden. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

|  |  |
| --- | --- |
| Heizcontainer (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Heizcontainer mit 600 kW Leistung ERHCO600 | ERHCO600V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung Edelstahl a 10m Heizung Anbindeleitung DN65, PN16 | ERZVL6510FLV |
| Abgasschalldämpfer 600-1000 kW, DN300 ERZSD300 | ERZSD300V |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 10 m ERZEK3210CE | ERZEK3210CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 20 m ERZEK3220CE | ERZEK3220CEV |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |