**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERZPU150 | 10 bar Umwälzpumpen**

ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 – Kompaktes Pumpenmodul für den mobilen Einsatz  
  
Flexibel, zuverlässig und schnell einsetzbar  
  
Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Sie eignet sich ideal für temporäre Heizlösungen und Baustellenbetrieb.  
  
Frequenzgeregelte Technik für maximale Effizienz  
  
Die frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe passt sich automatisch an die Bedingungen im angeschlossenen Rohrnetz an. So wird eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Umwälzung gewährleistet.  
  
Integrierter Trockenlaufschutz  
  
Ein Mindest-Druckwächter ist am Pumpenaggregat montiert und schützt die Anlage vor Schäden durch Trockenlauf.  
  
Produktmerkmale auf einen Blick  
  
  
 Elektronisch geregelte Pumpe  
 Kompakte Bauweise  
 Auch für Außenaufstellung geeignet  
 Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

|  |  |
| --- | --- |
| Umwälzpumpen (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Externe Umwälzpumpe ERZPU150 | ERZPU150V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung Edelstahl a 10 m Heizung Anbindeleitung, DN100, PN16 | ERZVL10010FV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 10 m ERZEK1610CE | ERZEK1610CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 20 m ERZEK1620CE | ERZEK1620CEV |
| Service | Artikel-Nr. |