**1 ENERENT**

**1.1 MST Mobile Systemtrenner 270 - 1.500 kW**

**1.1.1 HOTFLOW MST 500 kW - Mobile Systemtrenner**



**Mobiler Wärmetauscher mit einer Leistung bis 500 kW**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Wärmetauschers zur Systemtrennung auf Mietbasis. Für diverse Medien und Einsatzzwecke. Mit Schnellkupplungen, Absperrungen, Schmutzfänger, Entleerung und Entlüftung sowie Thermometer.

Übertragungsleistung bis 500 kW. Anbindung der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung durch einen ENERENT-Techniker. Rückholung des mobilen Wärmetauschers nach Beendigung der Mietzeit, sowie dessen Wartung und Endreinigung

**Technische Daten**

**Typ: Mobiler Systemtrenner HOTFLOW MST 500**

Übertragungsleistung: bis 500 kW

Abmessungen (L x B x H): 1.200 x 600 x 1.350 mm

Leergewicht: ca. 230 kg

Medium: Heizungswasser

Anschluss: Storz C2‘‘ / Flansch DN50 PN16

Eintrittstemperatur primär: 90 °C / sekundär: 65°C

Austrittstemperatur primär: 70 °C / sekundär: 85°C

Massenstrom primär: 22.373 kg/h / sekundär: 22.454 kg/h

Druckverlust primär: 22 kPa /sekundär: ca. 70 kPa

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Wärme / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Anschluss und Inbetriebnahme / Einweisung

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 2" (Storz - C / 66) à 10 m / Tag

EUR / Stück \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10 m / Tag

EUR / Stück \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Sicherungsschellen 2" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag

EUR / Stück \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport durch Spedition

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport durch Spedition

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |