**1 ENERENT**

**1.1 MAG Mobiles Ausdehnungsgefäß**

**1.1.1 HOTVOLUME MAG - Mobiles Ausdehnungsgefäß**



**Mobiles Ausdehnungsgefäß**

**HOTVOLUME MAG**

Bei unterschiedlichen Druckverhältnissen oder z.B. Systemtrennungen ist die Volumenausdehnung nicht zu unterschätzen.

Auch immer größere Puffervolumen bei regenerativen Anlagen müssen bei temporären Maßnahmen berücksichtigt werden. Mit mobilen Ausdehnungsgefäßen von ENERENT sind Sie immer abgesichert.

Lieferung eines mobilen Ausdehnungsgefäßes auf Mietbasis. Zur Regulierung bei unterschiedlichen Druckverhältnissen.

**Technische Daten**

**Typ: Mobiles Ausdehnungsgefäß**

**HOTVOLUME MAG**

Abmessungen (L x B x H): 800 x 800 x 1.950 mm

Inhalt: 400 Liter

Schlauchanschluss: Storz D oder Geka-Kupplung

Druckbereich:

Druck 3 / 6 / 10 bar

Vordruck frei einstellbar bzw. über Kompressor

Bauart: als Einzelgefäße

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport durch Spedition

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport durch Spedition

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |