**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHCO150 | 160 kW Heizcontainer**

Der mobile Heizcontainer ERHCO150 in Leichtbauweise fungiert als flexibler und leistungsstarker Wärmeerzeuger bis 160 kW. Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Mithilfe der verbauten Tankheizung wird die interne Sicherheits-Öltankanlage bei Temperatur gehalten. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Reicht das vorhandene Tankvolumen nicht aus, können externe Öltankanlagen angeschlossen werden.  
  
Über die ENERENT smart App können automatische Störungsmeldungen und der Anlagenstatus abgerufen werden. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

|  |  |
| --- | --- |
| Heizcontainer (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Heizcontainer 150 kW Leichtbauweise | ERHCO150V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN50, 10 m ERZVL5010SC | ERZVL5010SCV |
| Schlauchbrücke 5-fach C-Schläuche, begeh- u. befahrbar ERZSB50 | ERZSB505V |
| Abgasschalldämpfer DN200 ERZSD200 | ERZSD200V |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 10 m ERZEK1610CE | ERZEK1610CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 20 m ERZEK1620CE | ERZEK1620CEV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen, Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |