**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHEL36 | 36 kW Elektroheizmobile**

Elektroheizzentrale ERHEL36 mit 36 kW – Flexible Wärmeversorgung für SHK-Fachbetriebe  
  
Die mobile Elektroheizzentrale ERHEL36 bietet eine leistungsstarke und zuverlässige Wärmeversorgung mit 36 kW und ist die ideale Lösung für SHK-Fachbetriebe, die ihren Kunden maximale Flexibilität und Service bieten möchten. Sie kommt sowohl bei der geplanten Heizungsmodernisierung als auch im Notfalleinsatz zum Einsatz und stellt eine sofortige, effiziente Wärmequelle bereit.  
  
Typische Einsatzbereiche  
  
Die vielseitige Elektroheizzentrale ERHEL36 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen:  
  
  
 Temporäre Beheizung während der Heizungsmodernisierung  
 Notheizung bei Heizungsausfällen oder Sanierungsarbeiten  
 Estrichtrocknung zur optimalen Vorbereitung von Bodenbelägen  
 Bereitstellung von Warmwasser in temporären Installationen  
 Beheizung von Baustellen, Gewerbe- und Wohnräumen  
  
  
Vorteile der Elektroheizzentrale ERHEL36  
  
Die ERHEL36 überzeugt durch eine kompakte Bauweise, einfache Bedienung und eine hohe Betriebssicherheit:  
  
  
 Vollständig ausgestattet: Integrierte Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Stromanschluss und digitale Steuerung  
 Flexibel erweiterbar: Kompatibel mit mobilem Lufterhitzer und Warmwasserspeicher  
 Leise und emissionsfrei: Ideal für den Einsatz in geschlossenen Räumen  
 Einfacher Anschluss: Schnelle Installation und sofort betriebsbereit  
 Höchste Betriebssicherheit: Automatische Regelung und Überwachungsfunktionen  
  
  
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten  
  
Durch das optionale Zubehör lässt sich die Elektroheizzentrale optimal an individuelle Anforderungen anpassen. Mobile Lufterhitzer ermöglichen eine effiziente Raumbeheizung, während Warmwasserspeicher die Versorgung mit hygienischem Warmwasser sicherstellen. So kann die Elektroheizzentrale nahezu jede Heizaufgabe übernehmen.  
  
Mit der Elektroheizzentrale ERHEL36 setzen Sie auf eine mobile, zuverlässige und leistungsstarke Heizlösung, die sich flexibel an die Bedürfnisse von SHK-Fachbetrieben und deren Kunden anpasst.

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Elektroheizmobile (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHEL36M-T30 |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHEL36M-T7 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL253GK Anbindeleitung VL/RL, DN25, 2,8 m | ERZVL253GKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL2510GK Anbindeleitung VL/RL, DN25, 10 m | ERZVL2510GKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK6310CE Kabel 400 V/63 A, 10 m | ERZEK6310CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK6320CE Kabel 400 V/63 A, 20 m | ERZEK6320CEM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Expressversand ERSDL-0059 Lieferung innerhalb 24 Std. | ERSDL-0059 |