**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHEL40 | 40 kW Elektroheizmobile**

Das Elektroheizmobil ERHEL40 mit Premium-Regelgerät und USB-Anschlussmöglichkeit ist eine kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen, bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen) oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung bei einer Erdwärmepumpe und Luftwärmepumpe.  
  
Jeder Stromanschluss möglich - die Heizleistung (8/16/40 kW) passt sich entsprechend an.  
Das ERHEL40 dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von Estrichflächen. Aufgrund der äußeren Umstände variiert die beheizbare Größe der Estrichfläche (m²) unter Umständen stark.  
Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

|  |  |
| --- | --- |
| Elektroheizmobile (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Elektroheizmobil 8/16/40 KW Leistung ERHEL40 | ERHEL40V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN25, 2,8 m ERZVL253GK | ERZVL253GKV |
| Anbindeleitung, DN25 10 m ERZVL2510GK | ERZVL2510GKV |
| Verlängerungskabel 400 V/63 A, 20 m ERZEK6320CE | ERZEK6320CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 10 m ERZEK1610CE | ERZEK1610CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 20 m ERZEK1620CE | ERZEK1620CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 10 m ERZEK3210CE | ERZEK3210CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 20 m ERZEK3220CE | ERZEK3220CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/63 A, 10 m ERZEK6310CE | ERZEK6310CEV |
| Service | Artikel-Nr. |
| Expressversand ERSDL-0059 Lieferung innerhalb 24 Std. | ERSDL-0059 |