**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHMO200FG | 200 kW Heizmobile**

ENERENT Heizzentrale ERHMO200FG – 200 kW mobile Flüssiggas-Heizzentrale mit integriertem Gastank  
  
Leistungsstarke und emissionsarme Wärmeversorgung  
  
Die ENERENT ERHMO200FG Heizzentrale ist eine mobile 200 kW Flüssiggas-Heizzentrale mit integriertem Gastank – ideal für Sanierungen, Notfälle oder temporären Heizbedarf. Dank des kompakten Aufbaus ist kein separater Flüssiggastank notwendig, was die Anlage besonders platzsparend und flexibel einsetzbar macht.  
  
Modernste Technik für maximale Effizienz  
  
Ausgestattet mit Brennwerttechnik und modulierenden Brennern sorgt die ERHMO200FG für einen emissionsarmen Betrieb bei gleichzeitig hoher Effizienz. Alle Systemkomponenten sind vollständig integriert:  
  
  
 Gas-Brennwert-Heizsystem  
 Modulierende Brenner  
 Integrierte Flüssiggasversorgung  
 Umwälzpumpen und Druckhaltung  
 Vielseitige Einsatzmöglichkeiten  
  
  
Typische Einsatzbereiche  
  
Die mobile Heizzentrale ERHMO200FG eignet sich optimal für:  
  
  
 Sanierungs- und Modernisierungsprojekte  
 Notfall-Heizungen bei Heizungsausfällen  
 Baustellenbeheizung und Estrichtrocknung  
 Veranstaltungen und temporäre Einrichtungen  
  
  
Ihre Vorteile mit der ENERENT ERHMO200FG  
  
Die durchdachte Bauweise der ERHMO200FG spart nicht nur Platz, sondern senkt durch den Einsatz von Flüssiggas auch den CO₂-Ausstoß erheblich:  
  
  
 Platzsparend durch integrierten Gastank  
 Emissionsarm und effizient  
 Schnell einsatzbereit dank Plug-and-Play  
 Zuverlässige Wärmeversorgung mit 200 kW Leistung  
  
  
Mobile Heiztechnik auf dem neuesten Stand  
  
Mit der ENERENT ERHMO200FG entscheiden Sie sich für eine zukunftssichere und flexible Lösung, wenn es um temporäre Wärmeversorgung geht. Verlassen Sie sich auf moderne Heiztechnik mit durchdachter Ausstattung und kompromissloser Effizienz.

|  |  |
| --- | --- |
| Heizmobile (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN50, 10 m ERZVL5010SC | ERZVL5010SCV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen, Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Schlauchbrücke 5-fach C-Schläuche, begeh- u. befahrbar ERZSB50 | ERZSB505V |
| Verteiler 3-fach ERZVT253 | ERZVT253V |
| Verteiler 6-fach ERZVT256 | ERZVT256V |
| Verlängerungskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610CE3 | ERZEK1610C3V |
| Verlängerungskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620CE3 | ERZEK1620C3V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |