**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHMO60 | 70 kW Heizmobile**

Heizmobil ERHMO60 - 70 kW mobile Heizzentrale mit klappbarem Fahrwerk  
  
Das Heizmobil ERHMO60 - vormals bekannt als Easyheat 70 - ist eine kompakte, voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 70 kW Heizleistung. Mit wenigen Handgriffen wird das Gerät vom Anhängerbetrieb zur stationären Heizzentrale umgewandelt. Die Deichsel ist einklappbar, und der patentierte Hubmechanismus ermöglicht ein schnelles Ein- und Ausfahren der Räder. Für den Transport ist die Einheit einfach mit Gabelstapler oder Hubwagen bewegbar. Eine Status-Fernüberwachung ist via ENERENT-smart-App möglich.  
  
Technische Ausstattung  
  
  
 Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen  
 Integrierte Öltankanlage mit 750 Litern Fassungsvermögen  
 Pumpengruppe mit Mischer inklusive Regelung für Estrichaufheizprogramme  
 Optional witterungsgeführte Regelung  
 Integrierter Abgasschalldämpfer  
 Edelstahl-Abgaskamin  
 Flexible Faltschläuche für schnellen Anschluss  
 Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828

|  |  |
| --- | --- |
| Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Heizmobil mit 70 kW Heizleistung ERHMO60 | ERHMO60V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN32, 20 m ERZVL3220SC | ERZVL3220SCV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen, Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Schlauchbrücke 5-fach C-Schläuche, begeh- u. befahrbar ERZSB50 | ERZSB505V |
| Verteiler 3-fach ERZVT253 | ERZVT253V |
| Verteiler 6-fach ERZVT256 | ERZVT256V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |