**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHMO950 | 950 kW Heizmobile**

Heizzentrale ERHMO950 - Maximale Leistung, höchste Flexibilität  
  
Die mobile Heizzentrale ERHMO950 bietet mit 950 kW eine leistungsstarke und zugleich flexible Lösung für temporäre Wärmeversorgung. Durch ihre kompakte und fahrbare Bauweise kann sie schnell und kosteneffizient an nahezu jeden Einsatzort geliefert werden. Ob als Notheizung, für die Überbrückung bei Heizungsausfällen oder als zusätzliche Wärmequelle bei erhöhtem Bedarf - die ERHMO950 ist die ideale Wahl für großflächige Wärmeversorgung.  
  
Typische Einsatzbereiche  
  
Dank ihrer hohen Leistung und schnellen Verfügbarkeit eignet sich die ERHMO950 für zahlreiche Anwendungen:  
  
  
 Notheizung bei Heizungsausfällen in großen Gebäuden  
 Überbrückung bei Sanierung oder Modernisierung von Heizungsanlagen  
 Zusätzliche Wärmeversorgung für Fernwärmenetze  
 Industrielle Prozesswärmebereitstellung  
 Heizung von Gewerbe- und Bürogebäuden  
 Temporäre Wärmeversorgung bei Events oder Großveranstaltungen  
  
  
Vorteile der Heizzentrale ERHMO950  
  
Die ERHMO950 wurde für maximale Effizienz und einfache Handhabung konzipiert:  
  
  
 Hohe Leistung: 950 kW für große Wärmebedarfe  
 Flexibel einsetzbar: Mobil und schnell vor Ort  
 Kosteneffizient: Günstige Transportkosten durch fahrbare Bauweise  
 Betriebssicher: Integrierter Notbetriebstank für unterbrechungsfreien Betrieb  
 Komplett ausgestattet: Inklusive Pumpe, Ausdehnungsgefäß und Tankanlage  
 Vielseitig nutzbar: Für Industrie, Gewerbe, Fernwärme oder Veranstaltungen  
  
  
Einfache Inbetriebnahme und Bedienung  
  
Die Heizzentrale ERHMO950 ist anschlussfertig ausgestattet und kann innerhalb kürzester Zeit in Betrieb genommen werden. Die intuitive Steuerung sorgt für eine einfache Handhabung und ermöglicht eine präzise Regelung der Heizleistung. Durch die robuste Bauweise ist die Anlage besonders langlebig und wartungsarm.  
  
Mit der Heizzentrale ERHMO950 setzen Sie auf eine zuverlässige, leistungsstarke und wirtschaftliche Lösung für temporäre Wärmeversorgung - genau dort, wo sie gebraucht wird.

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizmobile (RG Miete 310 bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHMO950M-T30 |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHMO950M-T7 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK3210CE Kabel 400 V/32 A, 10 m | ERZEK3210CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK3220CE Kabel 400 V/32 A, 20 m | ERZEK3220CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSD300 Abgasschalldämpfer DN300, 600-1000 kW | ERZSD300M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT253 Verteiler 3-fach | ERZVT253M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT256 Verteiler 6-fach | ERZVT256M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |