**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERZPU50 | 10 bar Umwälzpumpen**

ENERENT Umwälzpumpe ERZPU50 – Kompaktes Pumpenmodul für den mobilen Einsatz  
  
Effizient und flexibel in jeder Anwendung  
  
Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU50 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Sie ist ideal für temporäre Heizlösungen, Baustellen oder bei Systemerweiterungen.  
  
Automatische Anpassung durch Frequenzregelung  
  
Die frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe passt sich automatisch den Anforderungen des angeschlossenen Rohrnetzes an und sorgt so für einen optimalen Betrieb bei minimalem Energieverbrauch.  
  
Integrierter Trockenlaufschutz  
  
Ein Mindest-Druckwächter schützt die Pumpe zuverlässig vor Trockenlauf und erhöht so die Betriebssicherheit.  
  
Produktvorteile der ERZPU50  
  
  
 Elektronisch geregelte Pumpe  
 Kompakte Bauweise  
 Auch für Außenaufstellung geeignet  
 Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen:

* Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Umwälzpumpen (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZPU50M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZPU50M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL6510FL Anbindeleitung ED, VL/RL, DN65, 10 m | ERZVL6510FLM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610CE Kabel 400 V/16 A, 10 m | ERZEK1610CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620CE Kabel 400 V/16 A, 20 m | ERZEK1620CEM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |